**FOTOPAST BUNATY ONE – uživatelský manuál  
  
Fotopasti BUNATY jsou vyrobeny pro ČESKOU a SLOVENSKOU republiku s důrazem na kvalitu zpracování! Fotopasti je možné použít jak na ochranu majetku, tak na sledování zvěře! Fotopasti používají zcela neviditelné noční snímání!**HOT LINE na zákaznický servis 601571036 ( PO – PA 9 – 17 hod)

Prodejce: INFOTO.cz, Točitá 1714/2, 140 00 Praha 4, Tel: 602 803 637

Servisní středisko – sběrné místo. BUNATY s.r.o. Pardubická 222 Srnojedy 53002. Výhradní distributor fotopasti BUNATY pro ČR a SK!

**Obsah obrázku skica, fotoaparát

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.  
  
  
  
  
POPIS FOTOPASTI**1. Objektiv

2. Kontrolka

3. Přední pohybový senzor

4. IRLED

5. Západka

6.Mikrofon

7. Přihrádka na baterie

8. Displej

9. Tlačítko Menu

10. Tlačítko OK

11. Tlačítko přehrávání

12. Tlačítko Nahoru/Zachycení

13. Tlačítko Dolů/Video

14. Tlačítko vpravo/Shot

15. Slot pro microSD kartu

16. Typ C USB slot

17.Tlačítko OFF-TEST-ON

18. Port DC adaptéru

19. Slot pro stativ **RYCHLÝ START! Rychlé zapnutí  
1.**Do fotopasti ze spodní části fotopasti sd kartu. Bez SD karty nikdy fotopast nebude pracovat! Používejte kvalitní SD a SDHC karty o kapacitě 8 až 32GB!  
**2.** Vložte 4x tužkové baterie standartní velikosti

**Nyní stačí přepnout fotopast do polohy ON přepínačem ve spodní části fotopasti , následně je fotopast aktivována a připravena k instalaci , fotopast bude snímat na základě pohybu.**

**NASTAVENÍ FOTOPASTI**

- Přepněte přepínač do polohy test. *( levé horní tlačítko)*  
Nyní se nám zobrazí menu fotopasti. V menu listujeme tlačítky s šipkou nahoru a dolů *( pravé horní a pravé prostřední tlačítko )*Výběr v menu potvrdíme tlačítkem OK *(levé prostřední*) stejně tak potvrdíme požadované nastavení tlačítkem OK.Návrat do předchozího menu provedeme stiskem tlačítka menu.

**MOŽNOSTI NASTAVENÍ V MENU FOTOPASTI  
MOD** – Můžete nastavit zda fotopast při zachycení pohybu má zaznamenat fotografii nebo natočit video a nebo obojí současně **Rozlišení fotky** – nastavíte požadované rozlišení fotografií **Sériové snímání** – Můžete nastavit sekvenci snímání kdy při zachycení pohybu fotopast pořídí, až 10 fotografií v těsném sledu za sebou **Rozlišení videa** – nastavíte rozlišení fotografií **Délka videa** – nastavíte délku videa **Záznam zvuku** – nastavíte zda má fotopast u videa pořizovat také zvuk **Prodleva** – Nastavujeme prodlevu mezi snímky zachycené pohybovým čidlem. Příklad: nastavení 1 minut, Fotopast zaznamená pohyb udělá požadovaný záznam a následně se na 1 minutu vypne, po minutě se zapne a pokud před fotopastí je stale pohyb udělá další fotografii nebo video , pokud před fotopastí pohyb neni čeká s aktivovaným pohybovým čidlem **Citlivost senzoru** – nastavujete citlivost pohybového čidla **Aktivní režim** - Zde máme možnost nastavit od kdy do kdy má být Fotopast aktivní, pokud je funkce vypnutá Fotopast bude aktivní celý den **Časosběr** - Zde máme možnost nastavit časosběrné snímání , tzn, Fotopast nebude reagovat na pohyb ,ale bude v pravidelném interval pořizovat záznam, například každých 5 minut pořídí jednu fotografii **Jazyk** – nastavíte jazyk menu **Nekonečný přepis** - Při zapnutí této funkce bude Fotopast nahrávat e smyčce a přehrávat starý záznam na sd kartě po jejím zaplnění **Čas a datum** – nastavíte datum a čas **Razítko fotky** – Na každé fotografii je zobrazován datum a čas jejího pořízení, zde máme možnost funkci vypnout tak ,aby fotografie byla zcela čistá **Ochrana heslem** - Máte možnost Fotopast zaheslovat ! Pozor důrazně doporučujeme si heslo zapamatovat, odblokování Fotopasti neni možné **Formátovat sd kartu** -Zde můžeme zformátovat paměťovou kartu a vymazat z ní veškerý záznam **ID zařízení** – můžete fotopast očíslovat  **Resetovat nastavení** – fotopast vrátíte do továrního nastavení **Verze** – zobrazí se Vám verze softweru fotopasti **PROHLÍŽENÍ ZÁZNAMU**Pořízený záznam si můžete prohlédnout následovně

1 . vyjmout sd kartu a vložit jí do svého počítače  
2. připojit fotopast pomocí kabelu k počítači   
3. na displeji fotopasti – přepněte fotopast do polohy test – stiskněte tlačítko **PLAY** *(vlevo dole)* nyní tlačítky s šipkou nahoru a dolů *( vpravo nahoře a uprostřed)* můžete listovat ve fotografiích.